第２号様式の２（第５条・第７条関係）

協議事項一覧表（建築物）

|  |  |
| --- | --- |
| １　所　在　地 |  |
| ２　名　　　称 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整　備　項　目 | 整　　　備　　　内　　　容 | 措　置 | 代替措置 | ※ |
| １　建築物外部の　　公共的通路 | (１)―１　有効幅　　　　　　　　　　　　　　　　〔２ｍ以上〕 | ｍ |  |  |
| (１)―２　通行に支障がない高さ空間 | 有 | 無 |  |  |
| (２)　段差の有無 | 有 | 無 |  |  |
|  | 傾斜路を設けている場合の当該傾斜路の構造 | ア　高さ | ㎝ |  |  |
| イ　有効幅　　　　　　　　　　　　〔1.35ｍ以上＊〕 | ｍ |  |  |
| ウ　こう配　　　　　　　　　　　　〔１／20以下＊〕 | １／ |  |  |
| エ　高さ75㎝超の場合の踊り場　　　　 〔1.5ｍ以上〕 | 有 | 無 |  |  |
| オ　手すり | 有 | 無 |  |  |
| カ　床表面の滑りにくい仕上げ | 有 | 無 |  |  |
| キ　側壁又は立ち上がりの設置 | 有 | 無 |  |  |
| ク　傾斜路の面の識別への配慮 | 有 | 無 |  |  |
| エレベーターを設けている場合の当該エレベーターの構造 | ア　かごの大きさ　　　　　　　　　〔11人乗り以上〕 | 人乗り |  |  |
| イ　出入口有効幅（含昇降路）　　　　　〔80㎝以上〕 | ㎝ |  |  |
| ウ　高齢者、障がい者等が支障なく利用できる構造の設備 | 有 | 無 |  |  |
|  | 設けた設備等（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |  |  |
| エ　出入口の前で車いすが転回できる構造 | 有 | 無 |  |  |
| (３)　通路面は粗面又は滑りにくい仕上げ | 有 | 無 |  |  |
| (４)　敷地外の道路又は公共的通路に視覚障がい者誘導用ブロック敷設の有無 | 有 | 無 |  |  |
|  | 「有」の場合、視覚障がい者誘導用ブロックの敷設 | 有 | 無 |  |  |
| (５)　階段の有無 | 有 | 無 |  |  |
|  | ア　回り段 | 有 | 無 |  |  |
| イ　手すり | 有 | 無 |  |  |
| ウ　床表面の滑りにくい仕上げ | 有 | 無 |  |  |
| エ　踏面 | (ア)　識別への配慮 | 有 | 無 |  |  |
| (イ)　つまずきにくい構造 | 有 | 無 |  |  |
| オ　点状ブロック（警告用）の敷設、注意喚起の有無 | 有 | 無 |  |  |
|  | 設けた設備等（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整　備　項　目 | 整　　　備　　　内　　　容 | 措　置 | 代替措置 | ※ |
| ２　建築物内部の　　公共的通路 | (１)―１　有効幅　　　　　　　　　　　　　　　　〔２ｍ以上〕 | ｍ |  |  |
| (１)―２　天井の高さ確保　　　　　　　　　　　 〔2.5ｍ以上〕 | ｍ |  |  |
| (２)　段差の有無 | 有 | 無 |  |  |
|  | 傾斜路を設けている場合の当該傾斜路の構造 | ア　高さ | ㎝ |  |  |
| イ　有効幅　　　　　　　　　　　　 〔1.2ｍ以上＊〕 | ｍ |  |  |
| ウ　こう配　　　　　　　　　　　　〔１／12以下＊〕 | １／ |  |  |
| エ　高さ75㎝超の場合の踊り場　　　　 〔1.5ｍ以上〕 | 有 | 無 |  |  |
| オ　手すり | 有 | 無 |  |  |
| カ　床表面の滑りにくい仕上げ | 有 | 無 |  |  |
| キ　側壁又は立ち上がりの設置 | 有 | 無 |  |  |
| ク　傾斜路の面の識別への配慮 | 有 | 無 |  |  |
| エレベーターを設けている場合の当該エレベーターの構造 | ア　かごの大きさ　　　　　　　　　〔11人乗り以上〕 | 人乗り |  |  |
| イ　出入口有効幅（含昇降路）　　　　　〔80㎝以上〕 | ㎝ |  |  |
| ウ　高齢者、障がい者等が支障なく利用できる構造の設備 | 有 | 無 |  |  |
|  | 設けた設備等（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |  |  |
| エ　乗降ロビーにおける車いすの転回できる構造 | 有 | 無 |  |  |
| (３)　通路面は粗面又は滑りにくい仕上げ | 有 | 無 |  |  |
| (４)　道路又は建築物外の公共的通路に視覚障がい者誘導用ブロック敷設の有無 | 有 | 無 |  |  |
|  | 「有」の場合、視覚障がい者誘導用ブロックの敷設 | 有 | 無 |  |  |
| (５)　階段の有無 | 有 | 無 |  |  |
|  | ア　回り段 | 有 | 無 |  |  |
| イ　手すり | 有 | 無 |  |  |
| ウ　床表面の滑りにくい仕上げ | 有 | 無 |  |  |
| エ　踏面 | (ア)　識別への配慮 | 有 | 無 |  |  |
| (イ)　つまずきにくい構造 | 有 | 無 |  |  |
| オ　点状ブロック（警告用）の敷設、注意喚起の有無 | 有 | 無 |  |  |
|  | 設けた設備等（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |  |  |

注意　１　この様式は、第２号様式　協議事項一覧表（建築物）　14公共的通路（公開空地等）で有に○をつけた場合に使用して下さい。

２　整備内容欄の〔　　〕内は整備基準の数値を示しています。（＊のあるものは、整備基準にただし書きがあるので注意して下さい。）

３　数字は算用数字を用いて下さい。

４　対象となる建築物が１棟でない場合は、各棟ごとに作成して下さい。

５　措置欄の「有・無」のうち該当するものに○を、その他は数値又は措置の内容を記入して下さい。

６　整備基準によるのと同等以上の代替措置を講じている場合は、代替措置欄にその内容を記入して下さい。

７　※欄には記入しないで下さい。